**传递窗操作规程**

1. 打开传递窗外侧门，放入操作所需实验物品；
2. 传入屏障实验物品须使用1%过氧乙酸或75%酒精消毒液喷雾或者擦拭灭菌；
3. 实验物品必须平铺已保证均可经紫外照射灭菌，记录本、纸、笔不得带入屏障。
4. 关闭传递窗外侧门，打开紫外灯，照射15分钟；
5. 按照规定要求填写传递窗使用记录；
6. 从屏障消毒内室打开传递窗内侧门，取走物品，关好传递窗内侧门。

**注：1.禁止同时打开传递窗两侧门，关闭后轻拉把手检查是否关严，防止弹开。**

**2.传递窗可传入物品：门禁卡、手机（需用密封袋密封）、注射器（带有无菌包装）、纸张（单张）、酒精棉球、EP管（已灭菌）、游标卡尺、计时器、实验器械 。**

**3.装有肿瘤细胞等不可灭活物品的容器需使用锡纸包裹，75%酒精喷雾容器表面后，经传递窗传入。**

**IVC及超净工作台操作规程**

1、打开照明和风机，将前窗升到标记位置（不超过1/2处）；

2、将实验所需物品用消毒液抹布擦拭之后放入超净台，摆放整齐；

3、关闭风机和照明，打开紫外灭菌15分钟。计时结束后关闭紫外，打开风机，通风5分钟后开始操作；

4、拉起玻璃门到固定位置，身体及头部不可越过门进入台内，手及物品不可超出台面及玻璃门以外；

5、动物笼盒必须用消毒液擦拭，放入超净工作台内才能打开，

6、水、饲料，垫料必须在超净工作台内更换，更换下来的污物随身带走，放在屏障外洗刷间水池旁。

7、动物饲育盒必须在超净台内盖好上盖后，方能离开超净台。

8、实验中途手及物品离开超净工作台，再次进入需重复以上操作。

9、将饲育盒按要求放入IVC饲育架上，检查IVC笼盒是否安好（对接进出气口），以免动物窒息死亡。

10、操作结束后，用消抹布擦拭工作台面，75%酒精喷洒消毒，关闭照明和风机，拉下前窗，打开紫外灯照射15-20分钟；

11、紫外照射结束后，关闭超净工作台电源。

**注：**

**1、如遇屏障系统机组关闭，暂停所有操作，关闭超净工作台电源；**

**2、设备故障或异常，及时通知设备管理员，停止操作，维修后方可使用；**

**3、使用时注意，勿将水撒入超净工作台或其他有电源处。**

**4、整个操作过程中，手、笼盒及物品不可超过前挡玻璃，每次手移出超净台外，需再次进入时，必须浸泡消毒；超净台内、外分别使用两块消毒毛巾。**